MARINELLI VINCENZO              DECORATORE Interni Esterni
GRADITO CONTATTO TELEFONICO PER PREVENTIVO LAVORO    : 
CELL.   347.8439846             TEL. 039.6082527                 EMAIL   :      m.vincent13@live.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZONE DI LAVORO : UFFICI,NEGOZI,APPARTAMENTI,PALAZZI      
ITALIA,LOMBARDIA,Monza,carnate,vimercate,concorezzo,arcore,lesmo,usmate,velate,lomagna,osnago,cernusco lombardone,merate,ronco briantino,bernareggio,verderio...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni       per    far     realizzare 
Isolamento acustico parallelo all’isolamento termico

1  METODI  PER  LA  RIDUZIONE  DEL RUMORE

 nelle stanze o negli edifici, utilizzando strutture interposte. 

I tipi di costruzioni abitative più esposte alla necessità di venire protette dai suoni circostanti sono le case a schiera e gli appartamenti, soprattutto questi ultimi, quando sono stati ricavati da vecchie proprietà o da costruzioni d’epoca, solitamente prive di qualsiasi intercapedine fra le pareti che separano le unità abitative. L’isolamento acustico è diventato una necessità soprattutto nei tempi moderni e nelle grandi città, dove è molto alto l’inquinamento acustico causato dal traffico, ma anche in regioni particolari, in prossimità degli aeroporti, delle ferrovie, dei cantieri, o di installazioni industriali in cui si effettuano processi produttivi particolarmente rumorosi. 

2  LA  PROPAGAZIONE  DEL  SUONO  

   Diversi tipi di rumore 

I rumori che penetrano in una stanza sono caratterizzati dalla frequenza, dall’entità della pressione sonora e dalla durata. I rumori di bassa frequenza, come quelli provocati dal funzionamento di una lavatrice, che si propagano per via solida, sono molto più difficili da assorbire della voce, che si trasmette nell’aria. Lo stesso vale per i rumori provenienti da un impatto (come il rumore provocato da una porta che sbatte o dai passi) o per i rumori ripetuti (come gli scatti di un interruttore): tali frequenze, che caratterizzano i rumori più comuni, sono solitamente inferiori a 100 Hz, e risultano particolarmente difficili da identificare e da assorbire. 

3  CARATTERISTICHE  DEI  MATERIALI   FONOISOLANTI 

La capacità di isolamento acustico di una struttura di separazione varia in funzione della frequenza: è definita da un parametro che prende appunto il nome di isolamento acustico e che si valuta effettuando la differenza fra i livelli di pressione sonora misurata nei due ambienti, riconducibile a una sorgente sonora posta in uno di essi. Tale parametro solitamente viene corretto per il tempo di riverberazione nell’ambiente di ricezione, con il quale si tiene conto degli effetti di assorbimento caratteristici dell’ambiente stesso. Il tempo di riverberazione è definito come il tempo necessario affinché la pressione sonora in un locale scenda a un milionesimo del valore posseduto al momento in cui è cessata l’emissione del suono. 

             

Tale parametro è misurato in decibel (d.B.). Alla frequenza di 500 Hz  :

 una parete in mattoni fornisce un isolamento acustico di circa 40 d.B.
 una doppia parete di 53  d.B. 
 un pannello gessato di 34  d.B. 
 una finestra a vetro singolo di 20  d.B.

4  COME  REALIZZARE  L’ISOLAMENTO  ACUSTICO 

Pareti insonorizzate Per risolvere un problema di infiltrazioni acustiche si possono rinforzare le pareti esistenti con pannelli isolanti. Si fissa un'intelaiatura al soffitto e al pavimento, creando un'intercapedine tra questa e il muro. La cavità viene quindi riempita di un materiale isolante come la lana di vetro, e successivamente si applicano all'intelaiatura due strati di pannelli in cartongesso, sistemati in modo che i punti di giunzione del primo strato non coincidano con quelli del secondo. Infine si sigillano le fessure sul perimetro.  

5  ISOLAMENTI     COMUNI

Fra i materiali isolanti, molto usati sono i pannelli gessati con intercapedini di gommapiuma e fibra di vetro. Alcuni pannelli gessati hanno uno strato di gommapiuma assorbente incorporato. 
Un pannello isolante viene posato a una distanza che varia fra 5 e 25  cm dalla parete originaria. 
La lana o la gommapiuma sono inserite fra le due superfici, senza fissazioni nella nuova parete. 
La gommapiuma svolge ottimamente anche la funzione di isolare i punti di fuga del rumore. 
I doppi vetri sono estremamente efficienti nell’assorbire il rumore esterno, grazie all’intercapedine d’aria che si realizza fra i due pannelli di vetro.   

    

MARINELLI VINCENZO                  DECORATORE Interni Esterni
GRADITO CONTATTO TELEFONICO PER PREVENTIVO LAVORO    : 
CELL. 347.8439846                   TEL. 039.6082527                 EMAIL   :      m.vincent13@live.it

                     
Area di lavoro :  FABBRICATO, PALAZZO,APPARTAMENTO,UFFICIO,NEGOZIO
ITALIA,LOMBARDIA,Monza,carnate,vimercate,concorezzo,arcore,lesmo,usmate,velate,lomagna,osnago,cernusco lombardone,merate,ronco briantino,bernareggio,verderio...